과학기술정보통신부 공고 제2020-0167호

2020년도 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트 사업 시행 공고

지역발전에 필요한 핵심기술개발을 통해 지역 미래 먹거리 창출 및 혁신 생태계 구축을 지원하기 위해「2020년 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트 사업」시행 계획을 다음과 같이 공고하오니 동 사업 참여를 희망하는 기관은 관련규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2020년  3월  13일

과학기술정보통신부 장관

연구개발특구진흥재단 이사장

1. 사업개요

□ 사업목적

ㅇ 지역발전에 필요한 핵심기술개발을 통해 지역 미래 먹거리 창출 및 혁신 생태계 구축

□ 사업내용

ㅇ 단기간의 성과가 아닌 5년간 중장기적인 호흡으로 지역의 미래 먹거리를 창출할 수 있는 기초·원천 기술개발 및 사업화 R&D 지원*

* 기초·원천 기술개발 완료 후 사업의 완결성을 위해 사업화 R&D 진행

2. 지원내용

□ 사업규모 : 총 171억원 이내(국비 5개년 기준)

ㅇ (`20년) 국비 27억원(주관기관별 최대 9억원 한도, 3개 수행기관 선정)

ㅇ (`21~`24년) 주관기관별 국비 최대 12억원/년 이내 지원

* 상기 예산은 상황에 따라 변경 될 수 있으며, 지방비 매칭은 별도

□ 지원기간 : 협약일로부터 최대 5년 이내(3+2년)

* 3+2 사업 제안에 따라, 3년 사업 완료시 중간평가 후 사업계속 여부 결정

□ 공모방식 : 지정공모

□ 지원내용

ㅇ 3개 선정지역 및 과제 대상*으로 지리·경제사회적 특성, 미래 산업변화 등을 예측하여 지역 내 파급효과가 큰 핵심기술개발을 지원

* 총 3개 지자체(부산, 경북, 대구) 및 지원사업 선정(`19.4.24, 과기정통부)

지 역	과 제 명
부 산	지능형 무인자동화 스마트물류 시스템 구축
경 북	유연인쇄전자 신전자산업 기술개발
대 구	취수원 생태계 고도화를 위한 스마트 수처리 산업 육성

* 상세내용은 세부 RFP 참조

ㅇ 과제는 지역 기획·관리기관에서 발굴 및 사전기획하고 지자체에서 제안하는 과제로 함

ㅇ 과기정통부는 국비를 지원하며, 매칭 사업으로 지자체는 국비에 대해 지방비로 100% 매칭

‧ 지방비 매칭 예시

- (`20년) 국비 9억원 + 지방비 9억원 = 18억원

- (`21년~`24년) (국비 12억원 + 지방비 12억원) * 4년 = 96억원

- 지자체에서 발급한 지방비 매칭 확약서에 대해 사업신청 주관기관은 신청시 전담기관(특구재단)에 제출해야 함

* 각 지자체의 지방비 매칭 확약서 발급 절차를 고려하여 신청기간 내 발급받을 수 있도록 유의

ㅇ 지원규모, 지원금액 및 지원대상 과제는 평가위원회 및 기술사업화위원회에서 결정

□ 신청자격

ㅇ 3개(부산, 경북, 대구) 지자체 내 연구기관(또는 공공기관, 대학)이 주관이 되는 지역 컨소시엄(기업 등)

* 지역 컨소시엄 구성시, 지역 내 기관(기업 포함)의 참여율 60% 이상 설정

□ 출연금(국비+지방비) 및 민간부담금 현금비율

구분	출연금(국비+지방비)	민간부담금	민간부담금 중 현금
중소기업	해당 수행기관 사업비의 75% 이하	해당 수행기관 사업비의 25% 이상	해당 수행기관 민간부담금의 10% 이상
중견기업	해당 수행기관 사업비의 60% 이하	해당 수행기관 사업비의 40% 이상	해당 수행기관 민간부담금의 13% 이상
대기업	해당 수행기관 사업비의 50% 이하	해당 수행기관 사업비의 50% 이상	해당 수행기관 민간부담금의 15% 이상
기타	해당 수행기관 사업비의 100% 이하	해당 수행기관 사업비의 0% 이상	필요 시 부담

1) ‘대기업’이란 중소기업 및 중견기업이 아닌 기업

2) ‘중견기업’이란 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조(중견기업 및 중견기업 후보기업의 범위) 제1호에 따른 기업

3) ‘중소기업’이란 「중소기업기본법」제2조제1항 및 같은 법 시행령 제3조(중소기업 범위)에 따른 기업

□ 기술료 징수

ㅇ 평가(과제별)에서 혁신성과, 보통, 성실수행으로 평가된 과제의 실시기관은 기술료를 납부해야하며, 정액기술료 방식과 경상기술료 방식 중 선택하여 납부

구분		대기업	중견기업	중소기업
정액기술료		정부출연금의 40%	정부출연금의 20%	정부출연금의 10%
경상기술료	착수기본료	정부출연금의 4%	정부출연금의 2%	정부출연금의 1%
	매출정률	매출액의 4%	매출액의 2%	매출액의 1%

* (경상기술료) 정부납부기술료의 누적 징수액은 정부출연금을 초과하지 않음

* ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제22조 및 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제38조를 따름

* 소관부처 정책에 따라, 사업지원을 위한 협약체결 전에 관련 법령 및 규정이 제․개정될 경우는 신규 법령 및 규정이 사업에 적용될 수 있음

* 기술료 징수는 기업이 참여하는 해당연도에 참여기업에서 기술료를 납부

□ 기타 사항

ㅇ 총 사업비와 연도별 사업비를 제시하되, 국비지원은 1차년도 기준(`20년) 주관기관별 최대 9억원 한도(9개월), 2차년도~ 5차년도 기준(`21~`24년) 선정 주관기관별 최대 12억원/년 한도로 설계

ㅇ 지방비는 국비 대비 100%에 맞춰 작성되어야 하며, 매칭비율은 매년 동일하게 작성

ㅇ 신청 주관기관은 과제 신청 전, 해당 지자체에 지방비 매칭여부 및 금액을 사전에 협의하여 지방비 매칭 확약서를 전담기관에 제출해야 함

ㅇ 협약체결 및 사업비 지급

- 주관기관은 평가위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등을 조정한 결과를 반영한 협약용 계획서를 제출받아 확인 후 협약 체결

- 과제 중복성 검토, 수행주체 관리 등 사업 관리 책임은 주관기관에 있음

- 지자체가 해당연도 협약기간 내에 지방비 등을 전액 매칭하지 못하는 경우 과제 선정 취소 및 협약을 해약할 수 있으며, 해당 지자체는 차기 사업 참여가 불가함

ㅇ 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」개정(`18.5.16)에 따라 국가R&D를 수행하는 기업은 총수행기간의 정부출연금 총액을 기준으로 매 5억 원 당 청년 1명을 의무채용 해야 함

- 기업이 참여기관으로 참여할 경우에 적용, 참여기업의 수행예산을 기준으로 적용

* 5억 원 당 1명 이상의 만 18세 이상 34세 이하(채용일 기준)의 참여연구원(청년인력)을 신규채용하고 1년 이상 고용상태 유지

* 신규채용을 하지 않거나, 고용 유지기간 이전에 신규 고용인력을 해고할 경우 해당인력 인건비 전액(旣 지급 인건비 포함) 반환

- 과제 선정 후 기업은 협약 시 신규채용계획(채용시기, 채용인원 등)을 제출하고, 1차 회계연도 이내에 이를 입증할 수 있는 자료를 제출해야 함

-「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」개정(`18.5.16)에 따라 중소·중견기업이 청년 신규 고용 시 기업의 R&D 매칭 부담금 중 현금부담을 신규채용 한 인력의 인건비만큼 현물로 대체할 수 있음

ㅇ 연구시설 및 장비의 처리

-「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」제25조(연구개발정보의 관리)에 따라 주관연구기관의 장은 국가연구개발사업을 통하여 취득한 연구시설·장비 중 3천만원(부가가치세 포함) 이상이거나 3천만원 미만이라도 공동활용이 가능한 연구시설·장비는 취득 후 30일 이내 국가과학기술종합정보시스템에 등록하여 관리하여야 함

ㅇ 연구개발에 따른 성과의 소유

- 연구개발에 따른 성과는 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」 제36조(연구개발성과에 따른 성과의 소유)에 의거하여, 연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설·장비, 시작품 및 연구노트 등 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 함. 다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업)이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설·장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있음

- 연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 함. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있음

* 최종소유권에 대해서는 단독개발인 경우 기술개발 기관이 단독소유하나 복수의 기관이 참여한 경우 최종소유권에 대한 공동소유기여율을 사전에 정하여 협약서에 명시

ㅇ 총 사업기간 내 과제별 지원예산은 국비 및 지방비 예산 확보에 따라 변경될 수 있음

ㅇ 사업 대상으로 선정된 주관기관(참여기관)은 차기 사업 공고시 지원 불가

ㅇ 사업 종료 후 사후 평가 결과는 이후 선정 평가 시 기초자료로 활용

3. 추진체계 및 추진절차

□ 사업 추진체계

ㅇ (과학기술정보통신부) 사업 총괄 및 정부예산 확보, 지역 기획․관리기관 선정

ㅇ (지자체) 지역 기획‧관리기관 협약 및 지방비 매칭

ㅇ (연구개발특구진흥재단) 사업관리(공고․선정․평가)

ㅇ (지역 기획‧관리기관) 사전기획, 시장기술조사 및 정책연구기획 등 실태조사, 과제 컨설팅 지원, 성과보고회, 포럼 등 네트워크 지원, 지자체와 업무협약*(지방비 매칭, 지급 관리, 정산)

* 지역 기획‧관리기관은 과기정통부에서 해당지역의 연구개발지원단으로 지정하였으며, 지원예산은 매칭되는 지방비의 1억원 이내에서 지원

ㅇ (주관기관) 3개 지자체 내 소속된 연구기관(또는 공공기관, 대학)이 주관이 되는 지역 컨소시엄으로 기초·원천 기술개발 및 사업화R&D 추진

* 주관기관은 사업 신청시 지자체로부터 지방비 매칭 확약서 제출

사업 총괄					과학기술정보통신부										지자체						과제 총괄, 지방비 매칭
평가 및 사업관리					전담기관(특구재단)										지역 기획‧관리기관						사전기획,컨설팅
									국비지원					지방비지원
	기사위 (심의‧조정)
	평가위원회 (신규, 최종평가 등)
								주관기관(지역 내 연구기관)
																						컨소시엄
					수행기관(참여)										수행기관(참여)

□ 추진절차

공고 (과학기술정보통신부) (‘20. 3월초)	→	사업신청 접수 (‘20. 3월초~4월초)	→	사전검토 (특구재단) (‘20. 4월초)	→	선정평가 (평가위원회) (’20. 4월중)	→
평가결과 통보 및 이의신청 (’20. 4월말)	→	협약체결 (’20. 5월초)	→	과제 수행 (’20. 5월초~)

* 상기 추진 절차 및 일정은 평가 과정에서 변경될 수 있으며, 평가․협약관련 세부일정은 별도 안내 예정

4. 평가항목 및 유의사항

□ 평가항목

평가요소		평가지표	평가항목	배점
추진체계 평가 (25)	사업 추진체계의 적절성	사업 추진체계 및 전략의 적절성	해당 사업의 추진체계 및 사업추진 전략에서 세부적인 로드맵이 제시되어 있는지	5
		사업 기획의 충실성	체계적인 사전절차를 통한 사업기획 과정의 적절성 및 기획내용의 충실성이 인정되었는지	10
	사업 추진의 협력성	지역 내 협력도	사업 추진에 지역주민, 지자체·유관기관, 민간 등의 협업이 설계되어 있는지	10
과제 평가 (75)	도출과제의 적절성	과제의 타당성	해당 과제가 지역의 지리‧경제사회적 특성, 미래 산업변화 등을 예측한 기술역량 개발에 부합한지	10
		타사업과의 차별성	해당 과제가 타 사업(중앙정부사업 등)과의 차별성이 있는지	10
	목표 달성 및 혁신성	과제 구성의 적절성 및 달성가능성	해당 과제가 연구목표 달성을 위해 적절히 구성되고, 해당 기간 내에 달성 가능한지	5
		과제 내용의 혁신성 및 구체성	현재의 기술수준과 과제를 통해 해결하고자 하는 문제를 고려할 때 목표 수준은 혁신적이며 구체적으로 기술되어 있는지	15
	과제 연구규모의 타당성	국비·지방비 사용 용도의 타당성	해당 과제를 위해 국비와 지방비 사용 용도가 적절하게 제시되었는지	10
		과제 규모의 타당성	해당 과제의 예산규모, 사업기간 등이 적절히 제시되었는지	5
		자원활용의 적절성	지역 내 인적, 장비 등 물적, 재정적 자원들을 적절하게 활용하려는 계획이 충실한 지	10
	파급효과	과학기술적 파급효과	해당 과제 추진 시 지역사회에 대한 과학·기술적 파급효과가 적절히 제시되어 있는지	5
		사회 경제적 파급효과	해당 과제 추진 시 지역사회에 대한 사회·경제적 파급효과가 적절히 제시되어 있는지 [지역기업 육성, 지역기업 기술이전 등]	5

* 평가 항목 내 세부평가 항목기준은 평가과정에서 일부 조정될 수 있음

5. 신청방법

□ 사업계획서 및 관련 양식 교부

◦ 사업공고 : 과학기술정보통신부 홈페이지(www.msit.go.kr), 연구개발특구진흥재단 홈페이지(www.innopolis.or.kr),  연구개발특구 사업관리시스템(pms.innopolis.or.kr)

◦ 신청방법 : 연구개발특구 사업관리시스템(https://pms.innopolis.or.kr) 통해 신청

◦ 신청 접수기간 :  '20. 3. 13(금) ～ '20. 4. 14(화), 15:00까지

□ 제출서류

ㅇ 해당 서류는 원본을 스캔하여 전자파일(PDF) 형태로 PMS에 업로드

번호	서 류 명	제출형식	서식	비고
1	공문	전자파일 (PDF) 업로드	-	주관기관 제출 * 과제명, 총괄책임자, 사업기간, 기관별 예산 등 기재
2	연구개발과제계획서		서식 1호	주관기관 제출
3	사업자등록증(원본대조필)		-	모든 기관 제출
4	수행기관 의무이행 서약서 ※ 신청과제 중복성 검토 등		서식 2호	모든 기관이 날인하여 제출
5	신청자격 적정성 확인서		서식 3호	모든 기관 각각 작성하여 제출
6	과제 참여자의 개인정보 이용 동의서		서식 4호	모든 기관이 날인하여 제출
7	연구시설/연구장비 구입 및 활용계획서		서식 5호	해당시 제출
8	연구비 집행 윤리 서약서		서식 6호	모든 기관 각각 작성하여 제출
9	회계감사보고서/표준재무제표 증명(원본대조필)		-	최근 3개년도(’15 ～’17), 비영리기관 제외
10	국세 및 지방세 완납 증명서		-	최근년도기준, 주관/참여기업 모두 제출 (비영리기관 제외) * 신청일 기준 1개월 이내 발급분
11	중소기업확인서* 또는 중견기업확인서*		-
12	법인등기부등본		-	주관기관 제출 * 신청일 기준 1개월 이내 발급분
13	기업 참여 의사 확인서		서식 7호	해당시 제출
14	수행기관 대표의 참여의사 확인서		서식 8호	주관기관 제출
15	해당 지역 소재 확약서		서식 9호	해당시 제출
16	지방비 매칭 확약서		서식 10호	주관기관 제출

* 확인서 발급사이트 안내 : 중소기업확인서(http://sminfo.smba.go.kr), 중견기업확인서(https://www.hpe.or.kr)

- 주의사항 : 중견기업 확인서는 신청일로부터 20일 이상 소요될 수 있음

□ 유의사항

공통사항

가. 신청자는 신청 과제의 보안등급(보안/일반)을 분류하여 이를 사업계획서에 표기하여야 함

- 세계 초일류 기술제품의 개발과 관련되는 연구개발과제

- 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 또는 미래 핵심기술로서 보호의 필요성이 인정되는 연구개발과제

- 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제2조제2호의 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제

- 「대외무역법」제19조 1항 및 동법 시행령 제32조의2의 수출허가 등의 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제

나. 사업비 및 사업기간은 평가결과에 따라 조정될 수 있음

다, 신청서 및 구비서류의 미비한 사항에 대하여 총괄책임자 연락처(사무실, 휴대전화, 이메일 등) 로 요청할 수 있으며, 수정 및 보완 요청한 기한 내에 응하여야 함

라. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

□ 관련법령 및 규정

ㅇ 과학기술기본법 및 시행령, 시행규칙

ㅇ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

ㅇ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

ㅇ 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정

* 이외 사항에 대해서는 특구사업규정(연구개발특구육성사업 평가관리지침) 준용할 수 있음

□ 문의처

ㅇ 담당부서 : 사회적가치지원실 사업기획팀

담당자	연락처	이메일	비 고
오종석 연구원	042-865-7032	brightwish@innopolis.or.kr	사업신청 관련문의

6. 기타사항

ㅇ 신청서 및 구비서류의 미비한 사항에 대하여는 수정 및 보완요청에 응하여야 함

ㅇ 사업비 및 사업기간 등은 평가결과에 따라 조정될 수 있음

붙 임		3개 지역(부산, 경북, 대구) 및 지정과제 RFP

□ 부산

과 제 명	지능형 무인자동화 스마트물류 시스템 구축
지원기간	5년 (기초원천 : 3년 사업화 R&D: 2년)	총연구비 (국비기준)	57억원 이내(5년 기준)
		1차년도 연구비 (국비기준)	9억원 이내
연구목표	- 동북아 해양수도 부산시 물류산업의 지역주도형 무인자동화 스마트물류 시스템 구축을 통한 경쟁력 확보
연구내용	- 지능형 IoT 기반 물류센터 내의 물류장비의 원격제어 및 무인자동화 기술 개발 - 항만물류 스마트센서 국산화 및 응용 기술 개발 - 블록체인/LPWA 기술기반 스마트 화물통합관제 플랫폼 기술 개발 * LPWA(Low Powered Wireless Area : 저전력 광역통신기술
핵심기술	- 무인자동화모듈, 라이더센서, 화물통합관제플랫폼
주요 키워드	- 물류장비, IoT 센서, 원격제어, 무인자동화, LiDAR, 무인자율 주행, Point Cloud Data, 블록체인, LPWA
활용분야	- 컨테이너 터미널, 배후단지 물류센터, 3자 물류서비스
사업화 목표 및 전략	- (목표) 부산시 컨테이너 터미널 및 물류센터의 수요기반형 스마트 물류기술 원천기술 확보를 통한 지역주도형 고부가가치화 사업 구축 - (전략) 컨테이너 터미널(BPA 관리) 및 배후물류센터(부산신항배후단지물류협회 회원사)의 수요기반 기술개발 및 실증실험을 통한 마케팅 전략

ㅇ 최종목표

- (연구 목표) 동북아 해양수도 부산시 물류산업의 무인자동화를 위한 지역주도형 스마트물류 기술 경쟁력 확보

스마트 물류센터에서 장비의 효율적인 운영 및 관리를 위한 “지능형 IoT 기반 물류센터 내의 물류장비의 원격제어 및 무인자동화 기술” 구현

스마트항만을 위한 자율주행 및 컨테이너 관리를 위한 “항만물류 스마트센서 국산화 및 응용 기술” 구현

물류센터/항만의 수출입 화물의 실시간 통제 관리를 위한 “블록체인/LPWA 기술기반 스마트 화물통합관제 서비스 플랫폼 기술”개발

- (사업화 목표) 부산시 컨테이너 터미널 및 물류센터의 수요기반형 스마트 물류원천기술 확보를 통한 지역주도형 고부가가치화 사업 구축

물류센터내 원격제어 및 무인자동화모듈 사업

: 물류센터 IoT센서 3종, 원격제어모듈 1종 및 자동화모듈 1종

항만물류 스마트센서 국산화 사업

: 컨테이너 터미널용 스마트센서 3종 및 응용 사업

블록체인/LPWA 기술기반 스마트 화물통합관제 서비스 플랫폼 사업

: LPWA기반 단말기 1종, 서비스 사업 2종 및 통합플랫폼사업 1종

ㅇ 연구 내용

- 지능형 IoT 기반 물류센터내 물류시설/장비의 스마트화 기술

물류센터내의 지능형 IoT 센서 모듈 기술 개발

물류센터내의 장비의 원격제어 모듈 개발

물류센터 장비의 무인자동화 모듈 개발

물류센터 통합장비 통제시스템 개발

- 항만물류 스마트센서 국산화 및 응용 기술

항만내 무인자율 운행차량용 스마트 라이다센서 국산화 기술 개발

컨테이너 화물안전 스마트센서 기술 개발

항만내 선박 입출항 스마트 안전/관리시스템 개발

- 블록체인/LPWA 기술기반 스마트 화물통합관제 서비스 플랫폼 기술

LPWA 기술기반 실시간 소형 화물관제 디바이스 개발

LPWA 기반 화물 정보수집 및 화물관제 클라우드 서비스 개발

화물운송물류 업무 수행 3자물류정보 클라우드 서비스 개발

블록체인/LPWA 기술기반 스마트화물관제/3자물류정보서비스 통합서비스 플랫폼 개발

□ 경북

과 제 명	유연인쇄전자 신전자산업 기술개발
지원기간*	5년 (기초원천 : 3년, 사업화 R&D : 2년)	총연구비 (국비기준)	57억원 이내(5년 기준)
		1차년도 연구비 (국비기준)	9억원 이내
연구목표	- 유연인쇄전자 기술기반 4대 신전자산업(스마트 윈도우, 투명 디스플레이, 실시간 체외진단기기, 박막형 IoT센서) 핵심부품 및 공정기술 개발
연구내용	- (스마트 윈도우) 빛의 세기에 따라 투과도와 반사도를 제어하여 시인성을 높이는 자동차용 스마트 윈도우 필름 개발 - (투명 디스플레이) 고내구성 투명 PCB 및 사이니지 부품 개발 - (체외 진단기기) PCR(Polymerase chain reaction)용 고성능 발열소자 및 경량화기술 개발 - (박막형 IoT센서) 웨어러블 헬스케어 및 사물부착형 산업안전 모니터링 박막센서 개발
핵심기술	- 인쇄전자기반 소재(나노잉크), 공정(패터닝, 표면처리), 소자(신뢰성, 센서 성능)
주요 키워드	- 유연인쇄전자, 스마트윈도우, 투명디스플레이, 체외 진단기기, 박막형 센서
활용분야	- 자동차 윈도우, 디지털 사이니지, 스마트 윈도우, 체외진단 기기, 웨어러블 기기, 스마트 헬스케어, 스마트 안전
사업화 목표 및 전략	- (사업화 목표) 4대 신전자산업의 핵심부품 실증 및 국산화 - (사업화 전략) 지역기업 맞춤형 기술개발을 통한 개발성과의 사업화 * 다품종·소량 생산기반의 기술개발로 중소·중견기업 경쟁력 강화 * 4대 신전자산업의 소재, 공정, 소자 실증 및 국산화 * 경북내 대기업과의 연계·협력을 통한 기술 고도화

ㅇ 최종목표

- (연구 목표) 유연인쇄전자 기술기반 4대 신전자산업(스마트 윈도우, 투명 디스플레이, 실시간 체외진단기기, 박막형 IoT센서) 핵심부품 및 공정기술 개발

(스마트 윈도우) 투과도 및 반사도를 제어하는 자동차용 인쇄형 스마트 윈도우 필름 시스템 개발

주요 항목	현재기술수준 비교		연구목표
	국내	해외
투과도 변화폭	50%	50%	55% 이상
투명전이시간	10sec	10sec	5sec
착색전이시간	20sec	20sec	10sec
안정성(cycle)	10,000회	10,000회	100,000회
구동전압	5V 이하	5V이하	3V이하
면적	300 x 300 mm	500 x 500 mm	300 x 500 mm

(투명 디스플레이) 사이니지용 고내구성 투명PCB 소재·공정·부품 개발

주요 항목	현재기술수준 비교		연구목표
	국내	해외
해상도(선폭/간격)	60㎛/60㎛	50㎛/50㎛	40㎛/40㎛
부착력	-	-	0.5 kgf/cm 이상
성능지수(FoM)	100	200	250 이상

(실시간 체외진단기기) Real-time PCR적용 가능한 고성능 소재·공정·부품 개발

주요 항목	현재기술수준 비교		연구목표
	국내	해외
열선 폭	mm	수백 um	수십 um 이내
투과도	불투명	불투명	투명(80%이상)
히팅시스템	펠티어소자 (경량화 불가)	펠티어소자 (경량화 불가)	비펠티어소자 (경량화 가능)
온도 정확성	설정값±0.6℃	설정값±0.4℃	설정값±0.4℃이하
Ramping 속도	6.5 ℃/sec	5 ℃/sec	6.5 ℃/sec 이상

(박막형 IoT센서) 웨어러블 헬스케어 및 사물부착형 산업안전 모니터링 박막센서 개발을 위한 소재·공정·부품·제품 개발

주요 항목	현재기술수준 비교		연구목표
	국내	해외
연신 배선폭	500μm	300μm	100μm 이하
인쇄형 가스센서 (암모니아 기준)	10ppm	10ppm	1ppm
연신 배선 전도도	5000 S/cm	9000 S/cm	2x104 S/cm 이상
배선 안정 연신률	𝛆 < 30% (저항변화 < 10%)	𝛆 < 50% (저항변화 < 10%)	𝛆 > 100% (저항변화 < 5%)
음성센서 (민감도 및 주파수)	5.5V/Pa 80~3400 Hz	2V/Pa 일정하지 않음	8V/Pa 이상 80~8000 Hz

- (사업화 목표) 4대 신전자산업의 핵심부품 실증 및 국산화(기업참여 필수)

(스마트 윈도우) 자동차 백미러 및 윈도우 적용 필름 시스템 상용화

(투명 디스플레이) 소재·공정 원천기술 개발 및 제품적용을 통한 성능 검증·실증

(실시간 체외진단기기) 소재·공정 원천기술 개발 및 시제품 제작을 통한 검증·실증

(박막형 IoT센서) 헬스케어 및 산업안전 디바이스 개발 및 기술이전·사업화

ㅇ 연구 내용

- (스마트 윈도우) 전기변색 나노소재 및 통합시스템 개발

(소재) 인쇄형 전기변색 스마트 윈도우 나노 소재 개발

*전기변색 나노소재 잉크화 및 대량생산 기술개발

*대 면적화 및 유연성 적용 기술 개발

(신뢰성) 신뢰성 및 안정성 평가 기술 개발

*광학적·전기적 특성 및 신뢰성 평가기술 개발

*스마트 윈도우 국내외 표준화기술 개발

(시스템) 스마트 윈도우 통합 시스템 개발

*자동차 백미러 및 윈도우 적용시스템 개발·사업화

- (투명 디스플레이) 사이니지용 프린팅 소재·공정 및 투명PCB 부품 개발

(소재) UV/Thermal-curable (비)전도성 프린팅용 소재 개발

(공정) Hybrid Micro-patterning, 표면처리 공정 기술 개발

*전극 설계/제작 기술 및 부식(산화) 방지 기술 개발

(부품) 금속 기반 고내구성을 갖는 투명 PCB/사이니즈 개발

*전극 설계 및 제조 기술개발 및 열적·화학적 안정성 확보

- (실시간 체외진단기기) 투명 점·접착소재·공정 및 고성능 소자 개발

(소재) 기능성 투명 점·접착 소재 및 표면처리(기판 및 소자) 기술 개발

(공정) 유연기판위에 금속 배선 제작을 위한 설계 및 공정 기술 개발

*다양한 기판(PET, PI 등)에 고부착력을 갖는 금속 배선 인쇄 기술 개발

(소자) Real-time PCR 적용 가능한 고성능의 발열 소자 및 경량화 기술 개발

- (박막형 IoT센서) 헬스케어 및 산업안전 박막센서 소재·부품·공정·제품 개발

(소재) 인쇄용 스트레처블 CNT전극 및 바이오 소재 개발

*고순도 반도체 CNT 분리 및 잉크화 기술

(부품) IoT 압력·가스·음성감지 센서 개발

*유연/연신성 압력센서 어레이 개발 및 센서의 안정성 확보

*유해가스(이산화질소, 이산화항, 암모니아)의 고감도·웨어러블 박막센서 시스템 개발

*심전도, 광용적맥파, 근전도, 체온 등의 단일 바이오센서 개발 및 신뢰성 확보

*신체부착형 음성감지 센서모듈 개발 및 휴대성 확보

(공정) 잉크젯·전기수력 기반 미세선폭 전극 초정밀 프린팅공정 및 하이브리드 인터케넥션 기술개발

*미세선폭 전극 잉크젯 인쇄공정

*잉크기반 실리콘칩 실장 및 SMT소자 보호 기술개발

(제품) 헬스케어 및 산업안전 모니터링 센싱 시스템 개발

*영유아·노인·환자 관리용 압력센싱 / 산업 유해가스 웨어러블 / 성대 헬스케어 모니터링 시스템

ㅇ 연구성과 목표

- (기술적 성과) 국내외 논문 30편, 전문 인력양성 10명

- (경제적 성과) 기술창업 및 사업화 4건, 기술이전 4건, 특허 5건 등록

□ 대구

과 제 명	취수원 생태계 고도화를 위한 스마트 수처리 산업 육성
지원기간	5년 (기초원천 : 3년, 사업화 R&D : 2년)	총연구비 (국비기준)	57억원 이내(5년 기준)
		1차년도 연구비 (국비기준)	9억원 이내
연구목표	- MEMS 기반 초소형 총인(TP)·총질소(TN) 모니터링 시스템 개발 - AI 기반 막여과 운전 시스템 기술 개발 - 500m3/d 규모 이상의 하폐수 재이용 시스템 개발 * 회수율 95% 이상, TDS 2,000mg/L 이하, TN 20mg/L 이하, TP 0.2mg/L 이하
연구내용	- 초소형 모니터링 시스템(~수 cm3급)에서 구현 가능한 광촉매(Photocatalyst) 기반 총인(TP)·총질소(TN) 전처리 기술 개발 - 총유기탄소(TOC)의 광학식 측정을 위한 비분산적외선식 이산화탄소(CO2) 센서 개발 - 수처리 공정별 막여과 운전 데이터 수집 및 빅데이터 분석 - AI 기반 막여과 운전시스템 고도화 기술 개발 - 500m3/d 규모 이상의 하폐수 재이용 시스템 개발
핵심기술	- MEMS, 인공지능, 센서, 고도산화처리, Minimum Liquid Discharge
주요 키워드	- MEMS, 총인, 총질소, 총유기탄소, 막여과, 인공지능, 물재이용, 농축수
활용분야	- TOC 분석 장비의 국산화, TOC 수질자동측정기기 적용 - AI 기반의 정수, 하수, 폐수, 재이용 수처리 막여과 운전 시스템 확산 - 지역 무방류 시스템 도입 확산
사업화 목표 및 전략	(사업화 목표) - 500m3/d 규모 이상의 재이용 시스템 실증화 시설 구축 및 성능 인검증 - 500m3/d 규모 이상의 하폐수 처리 실증 플랜트 활용, 개발 모니터링 시스템 및 AI 기반 막여과 운전 시스템 실증 * 지역 내 운영기관 또는 지자체 위탁기관 보유 실증화 기반 활용 (500m3/d 규모 이상의 실증화 시설 기관 참여 또는 업무 협약서 제출 필수) (사업화 전략) - 기초원천단계 (1~3차년)는 연구기관 및 비영리 실증화 기관만 참여 * 실증화 기관(지역 내 운영기관 또는 지자체 위탁기관)의 참여 또는 업무 협약서 제출 필수 - 대구지역 소재 또는 이전 확정 기업 3社 이상 참여 및 상용화 추진 * 사업화단계 (4,5차년) 3개 이상 기업의 참여 확약서 제출 필수

ㅇ 최종목표

- (연구 목표)

MEMS 기반 초소형 총인(TP)·총질소(TN) 모니터링 시스템 개발

총유기탄소(TOC)의 광학식 측정을 위한 이산화탄소(CO2) 센서 개발

수처리 공정별 막여과 운전 데이터 수집 및 빅데이터 분석

AI 기반 막여과 운전 시스템 고도화 기술 개발

500m3/d 규모 이상의 하폐수 재이용 시스템 개발

개발기술	총인 측정 기술	총질소 측정 기술	MEMS 마이크로 펌프 개발	총유기탄소 측정 기술 (CO2센서)	AI 기반 막여과 운전 시스템 기술	하폐수 재이용 시스템
개발목표	‧ 측정범위: 0.1～10 mg/L ‧ 측정한계: < 0.1 mg/L ‧ 측정시간: < 15분	‧ 측정범위: 0.5～50 mg/L ‧ 측정한계: < 0.5 mg/L ‧ 측정시간: < 15분	‧ 공급유량: 수 uL～mL/분 ‧ 유량제어정말도: 수 uL～mL/분 ‧ 구동전력: 수백 mW급이하	‧ 측정범위: 1～100 mg/L ‧ 측정한계: < 1 mg/L ‧ 측정시간: < 15분	‧ AI 기반 막여과 상태 진단 알고리즘 실증 ‧ 차압 예측 정확도 90%	‧ 회수율: 95% ‧ TDS: < 2,000mg/L ‧ TN: < 20mg/L ‧ TP: < 0.2mg/L ‧ 500m3/d 플랜트 설계
성능확인	공인성적서	공인성적서	공인성적서	공인성적서	Test Report	Test Report

- (사업화 목표)

500m3/d 규모 이상의 하폐수 처리 실증 플랜트를 활용, 개발 모니터링 시스템 및 AI 기반 막여과 운전 시스템 고도화 및 실증화

* 지역 내 운영기관 또는 지자체 위탁기관 보유 실증화 기반 활용 (500m3/d 규모 이상의 실증화 시설 기관 참여 또는 업무 협약서 제출 필수)

500m3/d 규모 이상의 재이용 시스템 실증화 시설 구축 및 성능 인검증

대구지역 소재 또는 이전 확정 기업 3社 이상 참여 및 상용화 추진

* 사업화단계 (4, 5차년) 3개 이상 기업의 참여 확약서 제출 필수

ㅇ 연구 내용

- 초소형 모니터링 시스템(~수 cm3급)에서 구현 가능한 광촉매(Photocatalyst) 기반 총인(TP)·총질소(TN) 모니터링 시스템 개발

반도체 집적 공정, MEMS 공정을 활용하여 초소형 센서에 이산화티타늄(TiO2) 광촉매를 이용한 전처리법 개발 및 광촉매 효율 최적화를 위한 공정 조건확보, 기술개발

총인(TP), 총질소(TN)의 광학식 측정을 위한 발색 메커니즘 최적화, 제안된 초소형(~수 cm3급) 센서에 적용 가능한 전처리용 광원부, 광학식 측정을 위한 광원부 및 감지부 개발

장거리 데이터 전송, 저전력 구동이 가능한 무선통신부 개발

수 cm3급 총인/총질소 모니터링 시스템에 집적화가 가능한 MEMS형 마이크로 펌프 설계 및 개발(저전력 구동, 신속한 시약 및 시료 공급을 고려한 마이크로 펌프 구동방식 개발)

총유기탄소(TOC)의 광학식 측정을 위한 이산화탄소(CO2) 측정용 패브리-페롯(Fabry-Perot Interferometer) 필터 기반의 적외선 스펙트로미터 개발

AI 기반 막여과 운전 시스템 고도화 기술 개발

정수·하수·폐수·재이용 공정별 막여과 운전 데이터 수집 및 빅데이터 분석

* 1년 이상의 각 공정별 2개소 이상 수집된 막여과 운전 데이터를 기반으로 DB 구축 및 빅데이터 분석 (운전데이터 보유 기관 참여 또는 데이터 제공 협약서 제출)

딥러닝 기반의 고정밀 막여과 상태 진단 및 예측 기술 개발

막공정 유입 또는 유출 압력 예측 알고리즘을 통한 운전시스템 고도화, 관리 주기 예측 최적화 프로그램 구축 및 실증화

막공정 관리를 위한 AI 모델 최적화 및 경량화 기술 개발

500m3/d 규모 이상의 하폐수 재이용 시스템 개발 (회수율 95% 이상, TDS 2,000 mg/L 이하, TN 20mg/L 이하, TP 0.2mg/L 이하)

원수 성상에 따른 농축수 처리 공정 및 플랜트 설계

단위 공정에 대한 적용성 및 혼성 공정 평가

미량오염물질 및 난분해성 유기물 처리를 위한 AOP 공정 기술 개발

50m3/d 규모의 Pilot-scale 플랜트 제작 및 테스트

* 가변식 공정 구성으로 원수 조건별 운영 비교 연구

* AOP 기반 복합 혼성 공정 최적화

* 단위 및 전체공정 최적화 운전기술 확보 및 연속운전을 통한 성능평가

* 하폐수 원수 성상별 수처리 기술 표준화 마련

500m3/d 규모 플랜트 설계