[첨부1] 바이어 수요 정보

바이어 수요 정보(싱가포르)

거래 희망 제품/기술 정보
제품/기술명	항균 응용분야를 위한 UVC LED 기술
제품/기술 산업 분야	레이저·광학
수요 제품/기술 내용	□ 수요기술 개요 - UV는 100~400mm 파장으로 분류된 전자기 스펙트럼의 일부로, 파장 범위 내에서 세 종류로 나뉨: (1) 단파장(UVC): 100~280mm (2) 중파장(UVB): 280~315mm (3) 장파장(UVA): 315~400mm 기존의 광범위한 UVC는 DNA 분자결합을 방해하며 박테리아와 바이러스에 매우 효과적임. 일반적으로 오염제거 응용분야, 의료분야에 사용되나, 피부암과 백내장을 야기하는 등 공공장소 사용이 제한적인 문제점을 가지고 있음. - 박테리아나 바이러스 감염 위험이 있는 영역에서 사용하기 위해 항균 응용분야에 적합하며 인체에 안전한 UVC LED 기술 - 실내, 교통, 병원, 호텔, 사무실 등 다양한 장소에서 사용 가능 □ 수요기술 조건 - UVC LED 파장은 공기 및 표면의 박테리아 및 바이러스 제거에 효과적이어야 함 (ISO 15174:2019) 인체 노출에 안전성 보유 (ISO 15858:2016) 하드웨어 설비 혹은 건물설비에 설치하기 적합해야 함 - 일반적 센서를 활용한 원격 제어 가능, 자동화 시스템과 호환 및 제어 가능
희망 거래 방식	B2B거래 [〇 ]	라이센스 [〇]
	기술 협력 [ ]	기타 [ ]

거래 희망 제품/기술 정보
제품/기술명	스마트 패키징을 위한 전자 태그 (electronic tags)
제품/기술 산업 분야	전자 센서
수요 제품/기술 내용	□ 수요기술 개요 - 스마트 패키징을 통해 제품의 사용량을 파악 가능함. 싱가포르 소비재 시장의 경우 빠르게 변화하고 있으며, 식품 및 의료제품을 위한 통합 지능형 포장 라벨을 통해 스마트 패키징 시장을 선도할 수 있음. - 온/오프라인을 통해 가짜 제품이 성행하고 있어 제품 인증에 대한 능력은 소비자 권리보호 및 기업 수익에 중요한 요소로 작용함. □ 수요기술 조건 - 센서에서 제품 부피, 온도, 중량 등에 대한 데이터를 수집하고 측정해 무선으로 처리장치(핸드폰)로 전송해 제품 사용량 및 품질 분석 가능 스마트 패키징은 특히 식품 및 약품 분야에 효과적으로 적용이 가능함. 약의 경우, 약의 효능 및 복용시기 등에 대한 정보를 제공할 수 있음. 남은 잔여량 및 사용빈도에 따라 제품 보충시기에 대한 정보를 제공 가능함 - 쉽게 포장에 부착할 수 있고, 분유·음료·약품 등의 제품 사용량 및 소비 빈도 파악 가능 - 포장 외부 라벨은 내부 식품 양을 자동으로 파악하고, 소비자 스마트폰을 통해 알림을 제공함 포장 라벨은 배터리 없이 구동되며, 제품이 소비될 때마다 센서 및 알림을 통한 사용 추적이 가능함 - 스마트폰 어플을 통해 판매자 상점을 통한 구매가 가능함 - 판매자는 실시간 소비 수준에 대해 알림을 받을 수 있어, 고객에게 적기에 제품 공급이 가능하도록 도움 RFID기술 제외한 새로운 기술에 관심이 있음
희망 거래 방식	B2B거래 [ 〇 ]	라이센스 [ 〇 ]
	기술 협력 [ ]	기타 [ ]

거래 희망 제품/기술 정보
제품/기술명	파인애플 잎 섬유제조시 화학재료 사용을 낮출 제조 방법
제품/기술 산업 분야	재료, 바이오 재료
수요 제품/기술 내용	- 파인애플 잎에서 섬유를 제조하기 위한 기술로, 화학적 제품을 사용하지 않아야 함 - 파인애플 잎은 다년생 작물로 과일 수확 후 쓸모가 없어 엄청난 양이 농업 폐기물로 생성됨 - 과거 필리핀에서는 전통 직물(PALF)을 만들어 유럽으로 수출하기도 하였으나, 현대 제조 공정은 폐수 등의 문제로 많은 양을 생산하기 어려움 - 필요 공정: (1) 파인애플 잎에서 수분 함량을 제거하기 위한 기계적 추출 (2) 물로 세척한 후 자연광에 건조 (3) 고무진 제거를 위한 화학처리(산성, 알칼리성) (4) 섬유 및 실로 변환 - 공정 3단계에서 화학물질 사용을 제거하거나 줄일 수 있는 제조방법을 찾고 있음. 예) 효소사용 등 산업생산에 활용 가능한 제조방법에 관심이 큼
희망 거래 방식	B2B거래 [ 〇 ]	라이센스 [〇 ]
	기술 협력 [ 〇 ]	기타 [ ]