[첨부서식 1]

우수연구개발 혁신제품 지정 신청서

신청인

이름(회사명)

사업자(법인)등록번호

주소

(본사)

(공장)

대표자

전화번호

전자우편

신청제품

제품명

구분	모델명	물품분류번호	품명	물품식별번호	제조여부
1
2
3

관계법령의무이행 증빙목록

구분	종류	만료기간	관련법령
1
2
3

※ 해당하는 모든 관계법령의무이행자료의 목록을 기재하고(증빙자료 별첨) 해당 인증의 유효기간(만료기간)이  별도로 정해져 있지 않을 경우, “만료기간없음”으로 기재 후 해당내용을 증빙할 수 있는 법령 명시

제품분야

신청분과 [    ] 위원회

※ [    ] 에는 별표3을 참고하여 신청분과 1개를 선택하여 기재

유형

[  ]  국내에서 개발된 제품으로서 성능과 품질이 동종·유사 제품보다 우수하여 경제적·기술적 파급효과가 큰 제품

[  ]  기존에 존재하는 기술(외국에서 도입된 기술을 포함한다)을 개선·개량하여 발전시킨 제품으로서 성능과 품질이 동종·유사 제품보다 우수하여 경제적·기술적 파급효과가 큰 제품

업무담당자

소속

직위

성명

전화번호

(휴대전화)

전송

전자우편

「(과학기술정보통신부) 우수연구개발 혁신제품 지정 지침」에 따라 우수연구개발 혁신제품 지정 여부를 확인하여 줄 것을 신청합니다.

년       월       일

신청인 성명

(서명 또는 인)

한국산업기술진흥협회

귀하

제출서류

1. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 완료(성공 또는 보통이상) 확인을 증빙할 수 있는 자료(공동연구를 하거나 기술이전을 받아 사업화한 경우에는 그 증빙자료)

2. 신청인 사업자등록증 사본

3. 제품 규격서(자기점검표, 조달적합성 검토의견서 기업작성란 포함)

4. 신청제품 설명서

5. 관계 법령에 의해 제품의 출시 또는 사용을 위한 각종 의무(인증·허가의 획득, 신고, 검사의 통과, 관련 서류의 제출 등)이행 증빙자료(신청인이 보유한 경우에 한함)

6. 기타 기술 혁신성 심의를 위한 지식재산권, 실시권 증빙, 한국인정기구(KOLAS)에서 인정한 공인시험 검사기관의 시험성적서 등의 자료(신청인이 보유한 경우에 한함)

[참고]

우수연구개발 혁신제품 규격서 작성방법

※ 작성 유의사항

① 신청개요(신청자, 신청제품 내용)는 우수연구개발 혁신제품 지정 신청서와 동일하게 작성

② 규격서 내용은 A4용지에 글자크기는 12p, 휴먼명조체로 작성

③ 내용작성 안내(첨부양식의 작성례, 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 http://shopping.g2b.go.kr
내 제품 검색 → 첨부파일 → 규격서 참고)

<1. 제품개요 >

1-1. 적용범위 : 제품 규격에 따른 용도, 예상되는 제품 구매처 등 제품 소개내용 작성

1-2. 특징 : 신청제품의 특징, 유사 용도의 타 제품과의 차별성, 우수성 등 작성

<2. 규격>

2-1. 제원 : 물품식별번호, 모델명, size 및 제품에 중요한 제원을 기입

2-2. 품질기준 : 신청기업에서 납품 가능한 기준 제시, KS 및 표준규격 해당할 경우 적용기준을 표기, 자사 규격을 제시할 경우 객관적 기준 반영하여 표기

2-3. 제품에 적용된 기술 및 품질인증 : 적용된 기술의 품질기준 등을 설명하는 자료

<3. 구성, 재료>

3-1. 구성 : [총괄표] - 제품 모델별 재료 및 자재를 기입

3-2. 재료 : [주요자재소요량] - 각 자재별 소요량을 기입

<4. 형태>

4-1. 전체사진 : 각 규격에 따른 전체 사진

4-2. 제품구조 : 제품 구성부에 대한 사진, 그림 및 설명

4-3. 마감 및 외관 : 제품의 마감 및 외관에 대한 취급 등 작성

<5. 제조 및 가공>

- 제조 및 가공 과정상 적용된 기술을 공정별로 구분하여 작성

<6. 기능 및 성능>

6-1. 요약표 : 국가연구개발사업 개발기술과 제품을 구성하는 핵심성능을 작성

6-2. 기능 : 신청제품에 적용된 기술을 구체적으로 설명(기술인증 적용시 반드시 기재)

6-3. 성능 및 시험방법 : 신청제품에 적용된 품질 내용의 검사·시험방법 기재

<7. 하자보증>

- 하자발생시 책임 및 보증기간 등에 대해 기재

* 인명 관련 물품은 최소 3년, 시스템 장비는 최소 2년, 그 외는 최소 1년 기준

<8. 포장 및 표시>

8-1. 포장 : 제품종류, 무게 등을 감안하여 포장방법을 작성

8-2. 표시 : 제품 사용관련 주요 표시항목을 작성

<9. 적용자료>

- 받은 모든 인증의 규격을 기술.(신청제품에 적용된 품질인증에 관한 규격 포함)

<10. 관계법령의무이행 증빙목록>

- 해당하는 모든 관계법령의무이행자료의 목록을 기재(증빙자료 별첨)

※ 참고사항 및 붙임 – 가구제품에 한하여 작성

④ 최종 제출시 동 작성 유의사항 및 ※ 청색표기 내용 삭제

[첨부서식 2-1]

혁신제품 규격검토를 위한 자기점검표

업체명(사업자등록번호)

담 당 자

전화번호

연락가능한 전화번호

혁신제품명

구분	물품분류번호 (8자리)	세부품명	세부품명번호 (10자리)	물품식별번호 (8자리)	모델명	예상단가
1
2
3

기술인증(특허 등)

※ 특허번호(특허명칭), 특허원부는 별도 제출

법정의무이행자료

※ 해당되는 경우 첨부서식4 자료를 참고하여 별도 제출

성능기준

※ 본 제품의 납품을 위한 필수 성능기준의 만족여부를 아래표로 작성하시고 관련자료(시험성적서 등) 별도 제출

납품실적

※ 해당물품의 납품실적이 있을 시 작성하시고 증빙자료 별도 제출

우수조달물품지정여부

□유(해당되는 우수제품 지정번호 기재)          □무

우수조달공동상표지정여부

□유(해당되는 우수조달공동상표 지정번호 기재)  □무

MAS계약 여부

□유(해당되는 계약번호 기재)                   □무

□ 성능 기준(양식)

품질기준					비 고
시험항목	단위	목표기준	달성실적	검사기준

□ 제품 설명

○ 제품의 용도 :

○ 제품의 주요 기능 :

○ 기타사항(본 제품의 이해를 돕기위해 자유롭게 기재)

※ 자기점검표는 귀 사의 제품의 이해 및 관련 규정 등 만족여부에 활용되며 만약 허위 등을 기재하여 제출할 경우 발생되는 문제에 대한 책임은 귀사에 귀속됨을 알려드립니다.

0000 년 00 월 00일

업체명        (대표자 :   000 )   직인날인

[첨부서식 2-2]

규격서제목

<신청 개요>

신청자	이름(회사명)	사업자(법인)등록번호
	주소
	대표자
신청제품	명칭

구분	모델명	물품분류번호	물품분류명 (품명)	물품식별번호 (8자리)	제조여부
1	korea2020	12345678	LED조명	********	O
2
3

1. LED 평판조명의 개요

1.1 적용범위

[규격에 어떤 내용이 나오는지 대략적인 소개내용]

< 예 시 >

이 규격은 발광다이오드(LED/Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하여 학교, 사무실, 대형마트 등 실내조명에 사용할 수 있는 일반조명용 매입형 및 고정형 형광등기구 대체용 LED등기구(광원일체형)로 실리콘수지를 이용한 확산시트(또는 광여기 확산시트) 및 방사형 방열구조를 가지는 인쇄 회로 기판을 가지는 LED 평판조명(이하 ‘LED등기구’라 한다.)의 구조 및 재료, 성능 및 시험방법에 대하여 규정한다.

1.2 특징

[대략적인 특징]

< 예 시 >

가. 광여기 시트를 이용한 색 보정능력의 향상

나. 광여기 시트를 통한 연색지수 향상

다. 유해 자외선이 없는 천연배색 구현으로 Well-being 조명

라. ......................................

2. 규격

2.1 제원(물품식별번호 및 모델명 포함)

구분	모델명	물품분류번호 (8자리)	물품분류명 (품명)	물품식별번호 (8자리)	제조여부
1
2
3

[아래 표대로 식별번호와 모델명, 전체 size 등을 기입, 이외 제품에 중요한 제원 기입]

[ 제원 ]  / 파란글씨 예시

물품식별번호	모델명	Size(mm)	정격전력 (W)	CCT[K]	Input Power	.......	비고
	S66D1-N	610x610x50	54	5700±10%	AC 95~240V, 50~60Hz	...........
..........	.............	.......................	..............	...........	.............	.........

2.2 품질기준

○ 자사에서 “이러한 기준을 지키겠습니다.”는 것을 기입하는 부문. 품질인증 관련 자료를 제출하지 않은 경우에도 제출한 경우에 준해서 작성

○ 제품관련 인증* 심사 등에 사용된 모든 기준 이상을 제시할 것

* 성능인증, NEP, GR, GS, 환경마크, 고효율에너지기자재, K마크, 건마크, KS 등

○ 단, 가구제품의 경우 KS인증여부와 관계없이 품질기준에 KS기준이 반영되어야 하며,

○ 최소녹색기준제품에 해당하는 경우 동 기준도 기입되어야 함

(최소녹색기준은 조달청 공고 2019-255호(‘19.12.31) 및 구매가이드라인참조)

○ 표로 작성한 후, 표 하단에 “제품은 상기품질기준을 포함, 규격서에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질인증의 시험기준을 만족해야 한다.” 의 문구를 반드시 기입

[ 품질기준 ] / 파란글씨 예시

항목	적용기준	비고
절연저항(M)	2이상	전 모델에 대해 적용
누설전류(mA)	1이하	전 모델에 대해 적용
접지()	0.5이하	전 모델에 대해 적용
역률	0.9이상	전 모델에 대해 적용
고조파함유율(%)	30이하	전 모델에 대해 적용
색온도(K)	1) 6020~5310 2) 7040~6020	1) S66D1-N, R313D1-N에 적용, 2) S66D1-D, R313D1-D에 적용
연색성(Ra)	75이상	전 모델에 대해 적용
등기구효율(lm/W)	65이상	전 모델에 대해 적용
.......	............

2.3 제품에 적용된 기술 및 품질인증

< 예 시 >

▣ 최소녹색기준

○ LED등기구는 다음 기준에 적합하여야 한다.

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과 60W 이하	60W 초과 100W 이하	100W 초과
등기구 효율	55 lm/W 이상	60 lm/W 이상	65 lm/W 이상	70 lm/W 이상	75 lm/W 이상
초기광속	정격광속의 95%이상
광속 유지율	초기 광속 측정값의 90 % 이상
연색성	75 이상

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정｣에 따름

제품은 상기 품질기준을 포함, 규격서에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 품질인증의 시험기준을 만족해야 한다.

3. 구성, 재료

○ 아래 제시된 두개 표의 양식에 따라 작성

○ 예시 1의 표에서 재료는 대략적인 재료를 기입, 자재구성표에는 들어가는 모든 자재를 기입

○ 예시 2의 표에는 하나의 모델(제품단위)을 구성하는 모든 구성품을 기입, 그 부분에 있는 모든 구성품은 예시 1의 표의 자재구성표 안에 있어야 함

○ 가구제품의 경우 ‘주요자재소요량’은 붙임 #1을 참조하여 기재

(아래 예시2 양식은 작성하지 않음)

3.1 구성

[ 총괄표 ] / 파란글씨 예시

모델명	재 료	자재구성표
S66D1-N	Steel, Aluminum anodized Polystyrene, Polycarbonate	① 반도체 소자류(LED포함) ➁ 강판 ➂ 절연재료 ➃ 나사, 커넥터 ➄ PCB기판(방사형) ➅ 광여기시트(확산시트) ➆ 내부배선 및 외부배선 ⑧ 외함 ⑨ 컨버터(구동장치) .................
R313D1-N
S66D1-D	Aluminum anodized Polystyrene, Polycarbonate
R313D1-D
........	.................	....................

3.2 재료

[ 주요자재소요량 ] / 파란글씨 예시

순번	모델명	시공두께/ 규격치수 (mm)	자재소요량					원산지
			품명	재질(모델)	규격	단위	수량
1	S66D1-N	610x610x50	등박스	냉간압연강판	0.7T	개	1	한국
			프레임	Al6063	사출물	개	1	호주
			확산판	PC Plate	사출물	개	1	한국
			반사시트	PET	E60L	개	4	일본
			LED	5050PKG	InGaN/Sapphire	개	300	대만
			PCB	CEM-1	1.6T	개	4	대만
			PSU	MCW-4622KD	DC18.5V 4.5A	개	1	한국
2	R313D1-N	310x1280x50	등박스	냉간압연강판	0.7T	개	1	한국
			프레임	Al6063	사출물	개	1	호주
			확산판	PC Plate	사출물	개	1	한국
			반사시트	PET	E60L	개	4	일본
			LED	5050PKG	InGaN/Sapphire	개	300	대만
			PCB	CEM-1	1.6T	개	4	대만
			PSU	MCW-4622KD	DC18.5V 4.5A	개	1	한국
3	S66D1-D	610x610x50	등박스	냉간압연강판	0.7T	개	1	한국
			프레임	Al6063	사출물	개	1	호주
			확산판	PC Plate	사출물	개	1	한국
			반사시트	PET	E60L	개	4	일본
			LED	5050PKG	InGaN/Sapphire	개	300	대만
			PCB	CEM-1	CEM-1, 1.6T	개	4	대만
			PSU	MCW-4622KD	DC18.5V 4.5A	개	1	한국
4	R313D1-D	310x1280x50	등박스	냉간압연강판	0.7T	개	1	한국
			프레임	Al6063	사출물	개	1	호주
			확산판	PC Plate	사출물	개	1	한국
			반사시트	PET	E60L	개	4	일본
			LED	5050PKG	InGaN/Sapphire	개	300	대만
			PCB	CEM-1	1.6T	개	4	대만
			PSU	MCW-4622KD	DC18.5V 4.5A	개	1	한국
......	........	.........	........	..............	.............	...	.....	......

4. 형태

4.1 전체사진

[각 규격에 따른 전체 사진]

< 예 시 >

모델명	형 태
S66D1-N S66D1-D
R313D1-N R313D1-D

4.2 제품구조(확산시트+방사형PCB구조)

[각 구성부에 대한 사진과 설명]

< 예 시 >

4.3 마감 및 외관

[제품의 마감 및 외관에 대한 취급 등에 대한 기술]

< 예 시 >

- 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록 설계․제조 되어야 한다.

- 겉모양은 균열, 흠 또는 비틀림이 없어야 한다.

- ............................................

5. 제조 및 가공

○ (특허가 적용된 경우) 제조 및 가공과정에서 특허가 어떻게 적용되었는지 드러나도록 내용을 기술하고, 내용과 관련된 특허번호와 특허명을 반드시 명시할 것

○ 각 제조공정에 관한 실제 사진이나 제조공정표 등을 첨부하여 작성할 것

○ 전체 공정 중에서 특허와 관련된 부분의 아래에는 (특허 10-###호, 특허명) 기입

< 예 시 >

1) 등기구는 KS C 7653, KS C 7655, KS C IEC 60598-1, KS C IEC 62031기준에	의거하여 설계, 제작되어야 한다.

2) 사용할 때 인체에 닿는 부분에서는 날카로운 돌기나 거칠음 등이 없어야 한다. 또한 인체에 닿는 모서리는 모나지 않게 하여야 한다.

3) LED의 열을 효율적으로 방열프레임으로 전달할 수 있도록 방사형 방열구조를 자지도록 인쇄 회로 기판을 설계하여야 한다.

[특허 제1011990호 방사형 방열구조를 가지는 인쇄회로기판 및 이를 이용한 LED 조명]

4) ...........................................................

[제조공정표]

6 기능 및 성능

6.1 요약표

구분	주요내용	적용도
국가연구개발사업 개발기술	※ 제품에 적용된 전체 기술 중, 과학기술정보통신부 소관 국가연구개발사업을 통해 개발한 기술명칭 및 설명 1. 2. N.	※국가연구개발 사업 개발기술의 동 제품 적용도 ex) 90%, 85%
제품구성 핵심성능	※ 제품에 적용된 전체 성능 중, 핵심성능 나열 1. 2. 3. N.

6.2 기능

[신청제품에 적용된 기술 관련 내용 중심으로 작성한다. 기술인증이 없는 경우에는 기술인증이 적용된 경우에 준하여 작성한다.]

<기술인증이 적용된 경우>

적용된(심사를 받은) 모든 기술인증을 기재하고, 관련한 내용을 상세히 설명한다. NEP,NET,녹색기술인증 등을 서술할 경우 반드시 관련기술인증을 기재한다.

< 예 시 >

(1) 녹색기술(GT-12-001234) 실리콘을 이용한 확산시트 및 그의 제조방법
(관련기술인증 : 특허 제1011990호 방사형 발열구조를 가지는 인쇄회로기판 및 이를 이용한 LED조명)

실리콘수지를 이용한 확산시트(또는 광여기 확산시트)는 청색 파장 혹은 청색 파장과 청색 이외의 파장이 적어도 하나 이상 혼합된 파장을 갖는 광원으로부터 발광된 빛의 일부분을 흡수하여 발광된 빛의 파장과는 다른 파장의 빛을 방광하  고, 광원에서 발광된 빛의 나머지 부분을 투과하도록 하는 광여기 확산시트로서, 발광된 빛을 투과시킬 수 있는 베이스수지층 상에 광원에서 발광된 빛을 여기 및 증폭시키는 광 여기 물질과 광원에서 발광된 빛을 산란 및 확산시키는 확산 물질이 액상의 실리콘수지상에 혼합된 상태로 도포되어 경화형성된 확산층이 형성된다.

(2) 특허 제1011990호 방사형 발열구조를 가지는 인쇄회로기판 및 이를 이용한 LED 조명
코어층 및 코어층의 일면에 적층되며, 발광부가 실장되고 발광부에서 발생한 열을 방출하도록 방사형 형태를 가지는 패드 영역(제1 메탈층과 발광부를 절연시키는 제1절연층)을 포함한다.

6.3 성능 및 시험방법

[신청제품에 적용된 품질 내용의 검사 및 시험 중심으로 작성한다. 품질인증이 적용되지 않은 경우에도 아래 품질인증이 적용된 경우에 준하여 작성한다.]

<품질인증이 적용된 경우>

○ K마크, KS, 고효율에너지기자재인증을 받았을 경우에는 세 가지의 규격을 모두 기재

○ 성능인증의 기준에 따라 시험받은 경우

* (예시) K마크 인증 취득 시 관련 시험을 통과한 경우

‘성능인증(##-###호) 당시 인용한 ｢KTL C 050 LED조명등｣에 따른 시험방법과 기준을 만족한다.‘ 로 기입

○ 자사제시규격을 인용하여 인증받은 경우

* (예시) ‘성능인증 ##-###호, 성능인증명

성능인증 당시 인용한 자사제시규격에 따른 시험방법과 기준을 만족한다.‘ 로  기입하고, 자사에서 제시한 세부규격(시험방법과 기준)을 기입

< 예 시 >

(1) K마크(PC12008-022)  LED 평판 조명

｢KTL C 050 LED조명등｣에 따른 시험방법과 기준을 만족한다.

(2) 고효율기자재에너지인증 - 매입형 LED등기구(46) (S66D1-N, 54W, 5700K),   매입형 LED등기구(47) (R313D1-N, 54W, 5700K), 매입형 LED등기구(261)    (S66D1-D, 54W, 6500K), 매입형 LED등기구(262) (R313D1-D, 54W, 6500K)

｢매입형 및 고정형 LED등기구의 인증기술기준 및 측정방법｣에 의한 시험기준

(｢에너지이용 합리화법｣ 제22조 및 제23조에 근거한 ｢고효율에너지기자재보급촉진에

관한 규정｣ )에 따른 시험방법과 기준을 만족한다.

(3) 성능인증(12-345) 성능인증명
‘성능인증 당시 인용한 자사제시규격에 따른 시험방법과 기준을 만족한다.’로 기입하고,
자사에서 제시한 세부규격(시험방법과 기준)을 기입한다.

7. 하자보증 : 납품 ‧ 설치일로부터 0년

○ 인명과 관련되는 물품(의료장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 전동기 등)은 3년

○ 시스템 장비(수처리장비, 보일러, 소각로, 냉난방기, 송풍기, 선박, 역무자동화설비, 변전설비, 신호설비 등)은 2년

○ 그 외에는 1년

※ 업체의 희망에 따라 더 긴 기간 설정할 수 있음

보증기간 내 제작자의 설계 및 제작과오로 하자 발생 시 제작자 부담으로 즉시 보수 및 교환하며, 사용자 잘못으로 인한 하자가 발생할 시 사용자의 부담으로 한다.

8. 포장 및 표시

[자사에서 정하는 포장 및 표시에 관한 내용을 기입한다.]

< 예 시 >

8.1 포장

등기구의 무게 등을 감안하여 운반 또는 적재시 손상이나 부식이 발생하지 않도록 적정한 방법으로 개별 및 박스의 포장을 하여야 한다.
1) 포장의 재질
2) 포장 방법
3) 치수 등

8.2 표시

다음 사항을 등기구의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고     견고하게 표시하여야 한다.

1) 제조업체명 또는 그 약호

2) 정격전압(V)

3) 정격전류(A)

4) 정격전력(W)

5) 정격주파수(Hz)

6) 정격광속(lm)

7) 색온도(k)

8) 정격수명 시간(시간)

9) 역률

10) 광효율(lm/w)

11) ta, tc 기준값

12) A/S 연락처

13) 원산지

14) 제조연월

9. 적용자료

[아래의 양식에 따라 기입하되, 받은 모든 인증(신청제품에 적용된 품질인증에 관한 규격 포함)들의 규격에 관하여 기술한다. 단 그 규격 안에서 다시 인용한 규격은 아래의 적용자료에는 기입할 필요는 없다. 최소녹색기준제품일 경우 관련자료를 기입한다.]

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

- KTL C 050 LED조명등(한국산업기술시험원 KTL 규격)

- 고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(지식경제부 고시)

- ｢공공조달 최소녹색기준제품｣구매 가이드라인(조달청 고시)

10. 관계법령의무이행 증빙목록

[해당하는 모든 관계법령의무이행자료의 목록을 기재하고(증빙자료 별첨),  해당 인증 유효기간(만료기간)이 별도로 정해져 있지 않을 경우, “만료기간 없음”으로 기재 후 해당내용을 증빙할 수 있는 법령 명시 (인증번호가 있는 경우 기재)]

구분	종류	인증번호	만료기간	관련법령
1
2
3

참고사항	가구제품에 한하여 작성할 것

○ 품명: 실습대

11.1 유효기간

- 없음

11.2 표준 이화학 시험 소요일수

- 중간검사용 시료 :

- 납품검사용 시료 :

11.3 이화학 시험항목

완 제 품	시 험 편
- 연직 하중 시험 - 옆하중 시험 - 선반판의 하중 시험 - 문짝 부착부의 강도 시험 - 서랍의 강도 시험 - 개수통 바닥부의 강도시험 - 절연저항시험 - 내전압시험 - 내산성시험 - 내알칼리성 시험 - 개수통의 물 누수시험 - 상판 윗면의 휨 및 뒤틀림 시험	- 금속부 도막 밀착성 시험 - 금속부 도막 방청 시험 - 금속부 도막 경도 시험 - 목재부 도막 밀착성 시험 - 목재부 함수율 시험 - 목재부 폼알데하이드방출량 시험

비고: 해당 부재 또는 부품이 없는 경우에는 해당항목은 적용하지 않는다.

11.4 사용보관 및 취급상 주의사항

- 운반 및 적재시 충격을 피하여 주십시오.

- 습기를 피하고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.

붙임 #1	가구 주요자재 소요량

◎ 실습대 [W-1234]

[각 모델별로 표가 하나씩 있어야 함. 도면번호는 첨부된 도면을 기준으로 함]

도면번호	명 칭	규격 및 특성
1	상 판	23T PB 윗면에 난연성 멜라민 시트지 접착 마감. 4면(테두리) 1.5T PVC 엣지 접착 마감.
2	뒷 판	18T PB 양면에 LPM을 접착, 0.6T PVC 엣지 접착 마감.
...	.......	........................

주1) 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용공차는 KS규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우에는 ［규격치 이상］으로 한다.

[위 표에 해당하는 도면 첨부]

[첨부서식 2-3]

우수연구개발 혁신제품 조달적합성 검토의견서

주관 부처

신청 기업

(기업 작성)

이름(회사명)

사업자(법인)등록번호

주소

대표자

혁신제품

현황

(기업작성)

명 칭

‣ 혁신제품명 :

구분	물품분류번호 (8자리)	세부품명	세부품명번호 (10자리)	물품식별번호 (8자리)	모델명
1
2
3

용 도

‣

기 능

‣

인 증

‣ 기술인증 : 특허, NEP 등

‣ 품질인증 : KS인증, K마크, 환경표지인증 등

‣ 법적의무인증 : 전기용품안전인증, 전파법, 수도법 등

검토의견

[첨부서식 3]

신청제품 설명서                   (제1쪽)

1. 신청제품 개요 (※아래 예시문구는 작성을 위한 참조이며 실제 제품내용이 아님)

가. 신청제품명(영문명) :

전해 커패시터 기반 LED 조명(LED lighting based electrolytic capacitors)

나. 용 도

LED를 광원으로 일상생활에서 사용되는 조명

다. 주기능

1) 소비전력의 30% 정도 빛으로 전환시켜 조명 효과 연출

2) 낮은 구동 전압 대비 구동 전류를 크게 하여 고출력의 조명 연출

라. 개발제품의 공공성(제품의 공공부문 수요처 등을 반드시 포함)

LED조명 분야의 가장 문제점으로 지적되는 구동장치의 짧은 수동시간을 최대화하여

관리보수비욜 절감시켜 공공기관의 에너지 절감효과를 유발(에너지 효율 : 00% → 00%)
공공부문 수요처는 구체적으로 작성(OO관리공단, OO청 등)

마. 개발제품의 혁신성(제품의 구조 및 핵심 성능을 설명, 그림·사진 등을 포함)

그림 1

- 사진 1에서 a장치를 통하여 최적의 전압 생성기술 구현

- 그림 1에서 1차 전파전류를 생성하여 그림 상의 센싱 회로 설계도를 따름

바. 사업화효과

해당 제품의 시장규모 및 수요, 향후 전망, 시장 창출 가능성 등을 기술

※ 라, 마, 바 항목의 경우 본 공고문 p.4의 < 참고 - 우수연구개발 혁신제품 1차심사 평가항목 및 배점 > 표를 참고하시고, 보다 세부적인 사항은 국가법령정보센터 ‘(과학기술정보통신부) 우수연구개발 혁신제품 지정 지침’ 별표 2와 별지 3을 참고하시기 바랍니다.

(제2쪽)
2. 신청제품의 비교 성능 가. 기술성 비교(국내외 기술 포함)
신청제품 기술		기존제품 기술			비고
해당제품에 적용된 기술의 성능을 기존제품 기술과 비교하여 우수하거나 개선된 점 등을 기재		해당제품에 적용된 기술과 가장 유사한 기존 제품의 기술을 기재 ※ 기존 제품에 유사한 기술이 없을 경우 ‘해당 없음’으로 기재			신청제품 기술 또는 기존제품 기술에 대하여 평가자가 참고할만한 사항을 기재 ※ 참고할만한 사항이 없을 경우 ‘해당 없음’으로 기재
나. 제품성능 비교(공인기관의 시험성적이 있는 경우 첨부)
평가항목	평가방법		신청제품	기존제품		비고
3. 신청제품 국가연구개발사업 수행 이력
가. 개발기간: 년 월 ∼ 년 월( 개월) 나. 개 발 비: 천원(자체자금 천원) 다. 국산화율: % (금액 대비) 라. 개발인력: 명 마. 설계인력: 명

(제3쪽)
4. 신청제품의 시장성(해당되는 경우 작성) 가. 시장규모
구 분				전년도					해당 연도		다음 연도
매출액 (억원)
국내시장 (억원)
세계시장 (백만$)
나. 판매 실적(지정신청 당시 판매실적이 있는 신청제품)
판매처		판매수량 (모델명)			판매가격		판매처 주소			전화번호 (팩스번호)			판매처의 사용담당자
													부서: 성명:
다. 판매단가(지정신청 당시 판매 가능한 신청제품의 전체모델에 해당)
모델명			단위					판매단가				비고
5. 신청제품과 관련된 산업재산권 보유현황(신청제품과 관련된 특허만 해당)
구분	등록번호(일)					제목				등록내용 요약
특허
실용신안

[첨부서식 4]

법정의무인증자료 목록

회사개요		회사명		사업자번호
		주 소	(□□ - )
신청제품명
물품식별번호
법정의무 인증자료 법정의무인증자료 : ① 종류 : 관계 법령 및 규정에 의하여 허가・면허・등록・신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가・인가・면허・등록・신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합함을 증빙할 수 있는 모든 자료의 목록을 기재(※ 관련 증빙자료와 함께 제출 필수) ② 유효기간 : 해당 법정의무인증의 유효기간을 기재 예시) 19.5.28∼24.5.27 또는 만료기간 없음 ③ 관련법령 : 해당 인증의 유효기간이 별도로 지정되어 있지 않은 경우, 해당 내용을 증빙할 수 있는 법령 명시	연번	종류		유효기간		관련법령
	1	kc인증(어린이제품 공급적합성확인)		만료기간없음		「어린이제품 안전 특별법」
	2	○○인증		19.5.28 ∼ 24.5.27		-
	3
	4
	5