『IP-PBX 기기 부품 구매설치』

시  방  서

2023. 12.

연구개발특구진흥재단

	IP-PBX 기기 구매설치

목    차

	제 1 장 : 시방서	-----------	2~6
	제 2 장 : 구매내역서	-----------	7~11

제1장 : 시방서

1. 설치목적

본 시방서는 연구개발특구진흥재단에서 구매할 IP-PBX기기의 부품 교체에 관한 일체의 장비 및 설치조건을 명시하고 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항과 향후 확장성, 안전성 및 타 통신망과 연계 시 정보통신망의 원활한 운영을 위하여 필요한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 설치장소 : 1층 통신실

3. 설치기간 : 계약일로부터 120일

4. 기기구매조건

가. 본 교환기는 인터넷전화시스템 주요제품의 안정성, 호환성 및 신속한 유지관리를 위해 기 구축 된 전화시스템과 동일한 제조사의 제품으로 구축하여야 한다.

나. 현재 운용 중인 교환기, 단말기(일반전화기, 디지털전화기)와 호환 및 운영이 가능하여야 한다.

다. 기존 사용중인 아날로그내선(ASM), 디지털내선(DSM), 디지털국선(DTM),        보류음원(VAM)등 모듈을 그대로 사용 할 수 있어야 한다.

라. 제조사의 물품공급 및 기술지원확약서를 계약후 10일 이내에 제출하여야 한다.

마. IP교환기, 디지털폰은 동일사 제품으로 공급되어야 한다.

바. 행정안전부 추진“IPv6 보급 촉진 기본계획”에 따른 IPv6 인증을 필해야 한다.

사. 현재 사용중인 통화연결음 및 녹취시스템과 연동과 호환이 되어야 한다.

아. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품

으로 공급한다.

5. 입찰자격 및 유의사항

가. 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다.)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다.]부터 계약체결일까지 법인등기사항증명서상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속하여 대전광역시에 등록한 업체

나.「정보통신공사업법」제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체(업종

코드 0036), 「소프트웨어산업진흥법」제24조 및 동법 시행령

제17조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업) 등록업체

(업종코드 1468)와 전자교환기(세부품명번호4322280501)로 입찰

참가 등록한 업체

다. 인터넷 전화시스템 제조사의 파트너사 인증서를 제출할 수 있는 업체

* 교환기 부품교체를 위한 사업으로 교환기에 대한 이해도가 높아야하기에

해당 인증서 제출을 요함

라. 부정한 경로를 통하여 제품서비스 수수료가 포함되지 않은 제품의

반입으로 제조사 차원의 기술지원 및 유지보수를 원활하게 받을  수

없는 경우를 방지하기 위해 국내 제조사에서 발행하는 물품공급 및

기술지원 확약서를 계약 후 7일 이내에 제출 가능한 업체이어야 한다.

※ 규격서 내용을 확인하지 않고 낙찰한 경우 모든 책임은 낙찰자에게 있음.

마. 이 사업은 사업금액이 20억원 미만 사업으로서 대기업은 「대기업인

소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술

정보통신부 고시)에 따라 입찰에 참여할 수 없음

바. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2 규정에 따라 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업 또는 「소상공인 기본법」제2조에 따른 소상공인만 참가 가능하며, 참가업체는 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따른 소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

※ 「소기업·소상공인확인서」는 입찰마감일 전일(수의계약 견적서를 제출하는 경우에는 계약체결일까지)기준으로 유효기간 내에 있어야 하며, 유효기간 내에 있더라도 입찰마감일 전일까지 발급된 것만 유효하며, 중소기업공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인이 안 될 경우 입찰참가 자격이 없습니다.

6. 제출서류

가. 계약 체결 후 (7일 이내 / 각 2부)

1) 납품계획서(공정표)

2) 제품공급 및 기술지원 확약서(교환기)

3) 납품내역서

4) 교환기 인증서(IP-PBX)

5) 대용량 PBX 자격증

6) 인터넷전화시스템 제조사의 파트너사 인증서

7) 기타 감독관이 필요시 요청하는 서류 일체

나. 납품완료 시 (완료후 7일 이내 / 각 1부)

1) 납품 완료계 및 검사원

2) 납품 사진대지

3) 하자보증보험증권

4) 사용매뉴얼

5) 기타 감독관이 필요시 요청하는 서류 일체

다. “계약자”는 납품완료 후 10일 이내 검수요청을 해야 한다.

7. 적용범위

가. 특기사항 및 구성도에 명기되어있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

나. PBX기기 납품기간은 공정별로 일치하여야하므로 감독관의 지시에 의한다.

다. PBX기기 납품설치는 다음에 열거한 법령 및 권고사항을 준수하여 시공하여야 한다.

(1) 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 동법시행령과 규칙

(2) 전기통신설비의 기술기준에 관한규칙, 정보통신기기인증규칙

(3) 전자공업협회(EIA)의 표준규격

(4) 국제 전기통신연합 권고사항(IPU-T)

(5) IEEE(전기․전자․기술협회) 규격

(6) 기타 제반법규

라. 본 PBX기기 납품설치에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며, 납품기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계 변경하되, 감독관과 협의한다.

8. 구매 설치

가. 계약자는 모든 기기납품의 납품 전 공정표와 내역서를 제출하여야 한다.

나. 계약자는 기기설치 전 정보통신 및 관계설비의 계통을 숙지하고 법규와 규정에 따라서 제반설비가 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 작업하여야 한다.

다. 계약자는 기기설치 중 감독관이 설치의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 개수하여야 한다.

라. 계약자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공 및 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야하며, 시방서와 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때, 또는 해석상의 의견 차이가 있을 때는 감독관의 해석에 따른다.

마. 현장의 안전관리는 관계 법규에 의하며 아래사항을 포함한다.

(1) 화재, 도난, 소음방지, 위험물의 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

(2) 자재 및 설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

(3) 기타 감독관의 지시 사항

바. 모든 구성품의 성능 및 기능은 본 시방서의 요건에 일치하고 시스템의 종합

성능발휘와 업무수행에 완전무결하여야 하며 시스템의 설계는 현시점의 표준에 따라야 한다.

사. 계약자는 모든 장비의 배치와 시스템 절체 및 추진 일정은 감독관의 검토를 거쳐 확정하여야 한다.

자. 본 기기 납품을 시행함에 있어 타 장비에 지장을 주지 말아야 하며, 타 장비에 영향을 미치는 작업은 감독관 입회하에 시행하여야 한다.

9. 설치장비 승인

가. 납품되는 모든 장비․자재는 형식승인용품 또는 KS 제품 사용을 원칙으로 하며 KS 승인품이 없을 때는 시중 최고품을 선정하여 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

나. 승인된 장비라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될 때는 이를 사용할 수 없으며 즉시 현장 밖으로 반출시켜야 한다.

10. 시설물의 훼손

가. 설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 계약자 부담으로 한다.

나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감독관의 요구가 있을 경우에는 시설공사에 대한 성능시험을 실시하여야 하며, 필요시 시험성적서를 제출하여야 한다.

11. 설계변경

가. 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계 변경

나. 전력, 통신, 소방관서 등 관련기관의 계획 변경에 따른 설계 변경

다. 건축, 토목 구조물, 기계설비, 기타 관련 공사의 영향으로 인한 변경

라. 상기사항 등으로 인한 설계 변경이 불가피할 경우 감독관의 판단에 의거 사전협의 하여 증감 처리토록 한다.

12. 구매 및 관련사항

가. 구매절차는 구매 내역서 제출, 장비설치 , 시험운용, 완료검사 순으로 하며 계약자는 납품 전 검수 요청하여 검수에 합격되면 납품 및 설치하고 시험운용 완료 후 완료검사를 받는다.

나. 공급자는 검수 후 완전조립 상태로 납품을 원칙으로 한다.

다. 공급된 장비가 계약내용과 상이할 경우에는 지체 없이 재공급하여야 한다.

라. 시험운용

(1) 감독관의 책임 하에 업무수행에 필요한 세부내용과 성능을 시험한다.

(2) 시험운용결과 문제점 및 보완사항 등 감독관의 요구사항은 계약자 부담으로 수행하여야 한다.

마. 완료검사

(1) 완료검사일은 장비가 설치되고 시험운용 완료 후 정상가동 되어 인수가 종료된 시점으로 한다.

13. 교 육

가. PBX기기의 교육은 독자적으로 운영 및 유지보수 활동이 가능하여 운영에 차질이 없도록 하고 운용 및 유지보수 등 필요한 모든 교육이 효율적으로 수행될 수 있도록 교육을 하여야 한다.

※ 교육방법과 일정은 담당자와 추후 협의

14. 하자보증

가. 계약자는 본 시스템에 대하여 품질이나 성능 및 운용에 대한 지속적인 보장을 하고 하자 발생 시 지체 없이 기기의 교체 및 수리 등을 이행하여야 하며, 하자보증기간은 준공일로부터 1년간으로 한다.

나. 계약자가 시스템의 결함사항을 조치하는데 소요되는 비용은 계약자가 부담한다.

15. 기타 조건

가. 연구개발특구진흥재단과 계약자 쌍방은 사전 서면동의 또는 합의 없이 본 계약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

나. 본 기기 납품설치과정에서 습득한 모든 사항은 외부에 공개하여서는 안 되며 보안사항을 준수하여야 한다.

다. 본 규격서의 내용 중 해석에 이의가 있거나 규격에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상호 협의 하에 결정한다.

제2장 : 구매 내역서

번호	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	IP-PBX	- 주 제어부 셀프	식	1	IPX-G6S4SF
		주제어부 카드	EA	2	IPX-G6S400
		Expansion 셀프 * 13개의 가입자 Universal Slot 제공 ** 기존 카드 사용가능 해야 함	식	2	IPX-G6EPSF
		보조제어부 카드	EA	4	IPX-G6LPM
		Highway Cable	EA	4	OS76000CAB
2	전원부	- 정류기 : 48V/30A Dual - 축전지 : 48V/100AH	식	1	HSBC-30
3	유지관리 PC	- intel 3.7Ghz 이상, 8G RAM - Windows 11 - MAT S/W - 과금 S/W	식	1	삼성DM500 /BAPS Pro
		모니터	대	1	LS24C310
4	PBX RACK SET	- 서버랙	식	1	EURO X
		- L2스위치	대	1	UBQS E4020-24T

1. PBX기기 물품 내역

2. 물품 세부 규격서

품    명

IP-PBX

물품번호

1

수량

1

단위

식

가. 세부 규격

품 명	규격	단위	수량	비 고
IP-PBX G6000
주제어부 셀프	S400M Shelf	식	1	IPX-G6S4SF
주제어부 카드	S400M	EA	2	IPX-G6S400
확장셀프(13 Slot)	Expansion Shelf	식	2	IPX-G6EPSF
보조제어부 카드	LPM	EA	4	IPX-G6LPM
Highway Cable	0, 1번케이블	EA	4	OS76000CAB

나. 주요 기능

(1) IP-PBX G6000은 13개 Universal SLOT으로 구성되어 있으며, 최대 8개까지 확장

가능 하며, 2/4W E&M, B/W, T/D, R/D등의 전용선방식을 지원 한다.

(2) 별도 추가 없이 단일 시스템에 일반내선 가입자 기준 최대 6,000회선이상 수용이

될 수 있도록 설계되어야 한다.

(3) 프로토콜 : SIP, H.323, OSPP 등 지원이 되어야 한다.

(4) Audio Codec : G.711, G.723.1, G.729, G.722 등 지원이 되어야 한다.

(5) Web Server Protocol을 이용하여 원격지 PC의 웹 브라우저(Internet Explorer)를 이용하여

서버의 구성현황 및 하드웨어 리소스 점유율 등을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(6) OS: Cent OS

품 명	전원부
물품번호	2	수량	1	단위	식
가. 정류기 세부 규격 (1) 시스템 구성 - 전자식 교환기 시스템에 양질의 직류전원을 공급하는 장치로써 축전지 충전과 동시에 시스템에 전원을 공급하는데 사용하는 자동 정류 시스템 - RACK TYPE으로 구성되어 있으며 병렬로 운용되는 시스템으로서 용량을 늘리려면 추가 RACK을 설치하여 용량을 늘릴 수 있도록 되어 있다. - 저전압, 고전압 입력에 대한 보호장치와 각 출력에 의한 보호장치가 구비되어 있으며 축전지 과방전시 자동차단 및 복구 기능 (2) 규 격 - 정류기 용량 : DC 48V / 30A Dual - 입력전압 : 110V / 220V, 60Hz - 출력전압 : DC 48V ± 2V - 효율/역율 : 85% 이상 / 0.8 이상 - 부동전압 : DC 53V - 균등충전 : DC 54V 나. 축전지 세부 규격 (1) 시스템 구성 - 사용되는 재료 및 각 부품은 높은 신뢰성을 유지할 수 있도록 전기적인 특성이 양호하고 기계적인 구조가 견고한 양질인 것 사용 - 단자류는 충분한 전류 용량과 내전압을 갖는 것 (2) 규 격 - 용 량 : DC 48V / 100AH - 사 양 : 밀폐형 축전지 - 충전방법 : 정전압 충전기를 이용한 충전 - 방전전류 : 1시간 이상

품    명

유지관리 PC

물품번호

3

수량

1

단위

식

가. 장비 세부 규격

구 분	규 격	수량	단위
본체	- CPU : intel 3.7GHz 이상 - RAM : 8GB 이상 - HDD : SSD 128GB + 1TB - O/S : Windows 11 - MAT S/W - 과금 프로그램	1	식
모티터	- 삼성전자 24인치 LED	1	대

나. 주요 기능

(1) 유지보수 프로그램

- TCP/IP를 통해 교환기 DB 조회 및 설정 수행

- Windows GUI 기반, TCP/IP 접속 방식(원격진단)

- TDM, IP (VoIP) 인프라 통합 관리

- 수동 및 자동으로 유지보수, 보수관리, 관리자료  입출력, DATA 변경

- 가입자 신호방식, 국간 중계회선 신호방식을 S/W로 변경 지원

- 통화 종료 시 자동 복구 기능 지원

- Visual Rack을 구현하여 시스템 전체 구성과 각 노드의 카드 실장 상황 파악 용이

- 가변 프로그램 메모리 변경, 삭제 및 추가기능

- 사용자 추가/변경/삭제, 그룹 추가/변경/삭제 기능 제공(P/W으로 지원)

- 운영관리 자료의 작성, 입출력 기록기능

(2) 과금 프로그램

- 기존 저장된 CALL DATA의 삭제, BACKUP ,RESTORE, 요금변경 및 지역변경으로 인한 재계산 기능

- 시내, 시외, 국제, 특수, 부가, 전용선 등의 통화종류 및 요금관리 기능

- 장시간통화, 고액통화, 과다통화 등의 통화내역 검색 기능

- 지역별 REPORT를 이용한 각 지역별 통화요금 배분 기능

- 내선번호, 통화시작시간, 통화기간, ACCESS / TRUNK 번호, 상대번호, 통화종류 (시내,

시외, 국제, 부가통화 등), 지역 및 명칭, 요금 등의 상세 Report 조회 및 출력 기능

- 각 내선번호에 대한 통화종류(시내, 시외, 국제, 부가통화 등)별 통화건수에 대한

총 요금을 나타내는 요약 Report 조회 및 출력 기능

- 통화종류별, 사업자별, 특정번호별 구분조회 기능

- 요금Table (시내, 시외, 국제, 특수, 부가, 전용선, VPN, 할인대, 공휴일, 세율)의 개별

입력 및 요율조정 기능

품    명

PBX기기 RACK SET

물품번호

4

수량

1/1

단위

식/대

가. IP PBX RACK SET 세부 규격

구 분	규 격	수량	단위
RACK	- Size :H(1,800) X D(1,000) X W(600) - Server의 sliding rail kit부착가능 - Front / Rear door ventilation - COOLING FAN - Finish : Black / 분체정전도장 - 전면steel, 타공 - Rack Mount Type Server의 Sliding Pannel - 90eh Turn방식의 Keyboard Kit - Blanking Pannel 1U	1	식
L2 스위치	- 전 Access port의 IEEE802.3af 표준 지원 - IGMP Snooping 지원 - LACP지원 MultiLink Trunking - IP Clustering 지원 - GVRP,Voice VLAN 지원 - 24개의 10/100/1000 Base-T ports 지원 - 2개의 Gigabit combo ports,1개의 Console port 지원 - SFP Transceiver slots supporting SX,LX and ZX SFP	1	대

나. 주요 기능

(1) Media Gateway 1개 RACK 당 4개를 장착할 수 있도록 제공

(2) 앞, 뒤 문을 탈.부착 할 수 있도록 공급한다.

(3) 좌, 우 판넬을 분리 할 수 있도록 공급한다.

(4) 모니터를 올려놓을 수 있도록 별도 공급한다.

(5) 각종 Server를 장착할 수 있도록 공급한다.