용도설명 및 구매사양서

1. 품      명

(영문) High Availability Server System

(국문) 이중화 무중단 서비스 서버 시스템

2. 수량/단위

1/EA

3. 금   액

4. 연구과제명

5. 품목번호

(HSK No.)

6. 제작회사명

(국명)

Microsoft

(미국)

7. 국내제작

가능여부

8. 기기의 중복

보유여부

9. 사 용 용 도 :

주요 시스템의 이중화 및 무중단을 위한 안정적인 시스템 운영 및 신규 Web Application System의 운영 효율성을 위해 구성할 하드웨어 플랫폼으로써 단일 프로세스를 통한 최적화된 서비스 요청 분배(Multiplexing) 웹서버를 구축하고 안정성을 위해 OS레벨에서 실시간 복제와 서버 장애 자동 복구와 재해 복구를 포함한 시스템을 구축, 기존에 구축한 웹서비스 및 업무지원환경(웹메일, 웹하드, 업무추진현황관리, 내부문서관리, 내부커뮤니티)과의 유기적으로 연계 시스템 환경을 구축하기 위한 하드웨어 플랫폼 필요

10. 품명 및 세부사양	단위	수량
A. 일반사양 □ High Availability Server System - Rack Mount Server ○ System Server H/W - 1st CPU : AMD Opteron 6348 (2.8GHz 12C Turbo CORE 12M L2/16M L3 1600Mhz, 115W TDP ) - 2nd CPU : AMD Opteron 6348 (2.8GHz 12C Turbo CORE 12M L2/16M L3 1600Mhz, 115W TDP ) - 128GB 메모리(16GB 8개), 1600MHz, 듀얼 랭크 x4 Bandwidth - 200GB 솔리드 스테이트 디스크 SATA MLC 3Gbps 2.5인치 핫플러그 하드 드라이브(3.5 섀시용) X 6 - PERC H700 내장형 RAID 컨트롤러 512MB 캐시 - DVD+/-RW ROM, SATA, 내장 - UPS/PDU 연결용 IEC C13-C14 플러그가 포함된 전원 코드 X 2 - 듀얼 핫플러그 High Output Power Supply, Redundant, 1100W - Broadcom 5720 QP 1Gb 네트워크 부속 카드 - ProSupport: 4-hour Onsite Service, 3Yr / Technical Support & Assistance for IT Staff: 3Yr - 2U 슬라이딩 레일 / 2U 케이블 관리대 - CS2.0 ESG 넘버 라벨 / iDRAC6 Enterprise - Installation of PowerEdge Server MWT - DAPC( Active Power Controller) 절전 BIOS 설정 - Onboard Network Card 4-MAC Address 라벨 - OpenManage DVD Kit for PowerEdge - 이중화 솔루션 구성을 위한 환경 구축 포함 ( for Double-Take Availability Advanced Edition ) - 가상 이중화 솔루션 구성을 위한 환경 구축 포함 ( for Double-Take Availability Virtual Edition ) ○ Operating System - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Microsoft Windows Server Standard 2012R2 OLP NL Gov 2Proc ○ 세부 기능 - 시스템 OpenManagement Kit을 통한 자동 드라이버 복구 설치 가능. - Hyper-V 지원 CPU 및 서버 Part 포함. - 기존 도입 시스템과의 연계 시스템 구축 지원. - 자동 장애 복구 기능과 다중 운영 서버의 자동 장애 복구 기능 포함. - MSCS ( Microsoft Cluster Server )를 위한 자동 장애 복구 가능. - NAS / DAS 자동 장애 복구 가능. - 200GB 이상 솔리드 스테이트 디스크 4개이상 Raid5 구성 및 가상머신 HDD할당 공간 제공 - 원격 Virtual Media, 원격 콘솔 기능 지원 가능 - Remote Access Controller 제공 - Open Manage; DMC - 서버 설치를 위한 Life cycle Controller 기본 내장 - 서버 관리를 위한 외부 LCD 패널 기본 제공 - 전원 공급 장치 핫플러그 이중화 파워 서플라이 지원 - 기존 구축 하드웨어(R710/R720, Windows Server)와 호환가능 - 8DIMM/4DIMM/4DIMM 기존 구축 시스템과의 자원 할당을 위한 추가 파트 장착 필수 - 3Yr ProSupport & Mission Critical: (7x24) 4-hour Onsite Service ○ 공급자 증명원 및 기술지원 확약서 포함 - 물품 인도 조건 등 – ① 현장 납품 ( ), ② 현장 설치 ( ○ ), ③ A/S 필요 ( ), ④ 기타 ( )	EA	1