첨단산업지원센터 동물사육실 보수 시방서

1. 보수내용

가. 공조기실 급 배기휀 설치

나. 동물사육실 내부 항온항습기 설치

다. 사육장 내부 환기관 설치

2. 공조기실 급 배기휀 설치

가. 기존 연결된 공조기실 덕터에 3마력 이상의 배기휀 설치

나. 동물사육실에 수동 작동버튼 및 타이머 작동 스위치 설치

다. 동물사육실 천장쪽에 공기 주입 배기휀 작동

라. 동물사육실 아래쪽에 공기 배기 배기휀 작동

3. 동물사육실 내부 황온항습기 설치

가. 항온항습기 실외기는 공조기실에 설치

나. 항온항습기는 스탠드형이며, 최소 25㎡이상의 면적 커버가능 제품

다. 항온항습기는 습도 50% ± 10% 유지가능제품

라. 항온항습기는 온도 22℃ ± 2℃ 유지가능제품

마. 설치장소는 센터에서 지정한장소(도면참조)

4. 사육장 내부 환기관 설치

가. 도면에 표시된 장소에 100㎜ 환기관 설치

나. 공조기실과 연결된 환기관은 작은형태로 만들어 공조기실과 연결

5. 기타

가. 1년간 하자보증하며, 모든 하자에 대해 무상으로 신속히 보수한다.

나. 기타 안전사고에 항상 유의하여야 하면 안전수칙을 준수하여야 한다.

다. 기타 사항에 대해서는 센터와 협의하여 처리한다.

붙임 관련도면 1부.  끝.