구매규격서

1. 적용범위

본 규격은 연구개발특구진흥재단(이하 '특구재단‘)에서 발주하는 「대덕테크비즈센터(TBC) 홍보관 내 디지털사이니지 설치」건에 대하여 적용한다.

2. 건    명

○ 대덕테크비즈센터(TBC) 홍보관 내 디지털사이니지 구매·설치

3. 품명 및 수량

가. 홍보관 전면 멀티비전 : 9개(3X3 구성)

나. 홍보관 측면 DID 모니터 : 1개

4. 제품규격

가. 홍보관 전면 멀티비전 : 각 55인치, 총 165인치

나. 홍보관 측면 DID 모니터 : 98인치

5. 제품사양

가.  멀티비전(개당)

- 화면크기 : 139 cm(55인치)

- 화면비율 : 16:9 고정 비율

- 기본해상도 : 1,920 x 1,080 (FHD) 이상

- 밝기 : 700 cd/m²이상

- 명암 : 1,000 : 1 이상

- 표면처리 : HAZE 3% 이상

- 운전사용시간 : 1일 24시간 사용가능

- 방향 : 가로 및 세로 모드지원 가능

- 베젤 두께 : 상/하/좌/우 0.44 mm 이하로 균등 두께

- 무게 : 20kg 이하

나. DID 모니터(개당)

- 화면크기 : 248 cm(98인치)

- 화면비율 : 16:9 고정 비율

- 기본해상도 : 3,840 x 2,160 (UHD) 이상

- 밝기 : 500 cd/m²이상

- 명암 : 1,300:1 이상

- 응답속도 : 8ms 이하

- 방향 : 가로 및 세로 모드지원 가능

- 베젤 두께 : 상/하/좌/우 15.2mm 이하로 균등 두께

- 무게 : 88kg 이하

다. 멀티비젼 전용 브라켓

- 멀티비전의 운영 및 유지보수가 편리하도록 제작

- 상/하, 전/후의 세밀한 조정을 할 수 있는 별도의 장치

- 전면에서 탈부착 가능한 구조로 제작

- 후면에서 유지 보수시 패널을 고정할 수 있는 장치

- 재질은 스틸재질로 제작

라. 멀티비젼 통합컨트롤러

- i5, RAM 4GB, HDD 1TB, WIN 10 PRO 이상, 무선키보드마우스

무선 LAN 지원

6. 기타

[매니저 부분]

- 화면배치를 자유롭게 할 수 있으며, 화면배치가 저장된 후 썸네일 방식으로 미리보기가 확인되어야 한다.

- 기존에 등록한 컨텐츠가 유형별로 분류되어 확인할수 있어야 한다.

- 윈도우 7,8,8.1,10 에서 모든 기능이 정상 동작하여야한다.

- 자막을 여러 개 화면에 배치할 수 있어야한다.

- 자막의 위치와 크기를 사용자가 임의로 정할 수 있어야한다.

- 컨텐츠 표시 객체가 계층구조를 가질수 있어야 한다.

- 객체를 통한 화면배치를 할때, 격자에 맞게 배치하거나 격자 옵션을 끌수

있어야 한다.

- 이미지 컨텐츠 제작툴이 포함되어 있어야 한다. (웰컴보드용)

1) 이미지 컨텐츠 제작툴에서는 4가지타입 이상의 객체를 추가할 수 있어야 한다.

2) 텍스트에 이미지를 매핑할 수 있어야 한다.

3)　텍스트는 모두 배치할때 각도를 줄수 있어야 한다.

4）이미지 컨텐츠 제작툴은 최근 사용한 컬러값 및 즐겨찾기 컬러를 자동저장되어야 한다.

5）이미지 컨텐츠 제작툴은 객체의 정렬기능(가로, 세로, 동일간격)이 포함되어 있어야 한다.

6）배경색에 다양한 색상의 그라데이션을 줄수 있어야한다.

7）배경에 이미지를 입힐수 있어야 한다.

- 한 화면에 여러개의 파워포인트를 표출할 수 있어야 하며, 각각의 파워포인　　트는 슬라이드쇼가 정상적으로 재생되어야 한다.

화면의 크기, 위치를 키보드 또는 마우스를 이용하여 간편하게 조정가능하도록 DROG AND DROP을 지원해야 한다.

- 플레이어 환경설정이 가능하여야 하며, 컨텐츠 플레이어의 방송시간을 독립적으로 설정할 수 있어야한다.

기타 특구재단이 필요하다고 요구하는 기능을 반영해야한다.

[플레이어 부분]

- 파워포인트 표출시.ppt 파일뿐만 아니라 .pptx 파일을 표출할수 있어야 한다.

- 윈도우 7,8,8.1,10에서 모든 기능이 정상 동작 하여야 한다.

- 깜빡임 없는 부드러운 화면전환(SEAMLESS)할 수 있어야 한다.

다양한 컨텐츠(동영상, 이미지, 사운드 등)를 재생할 수 있어야 하며, 화면표출시 다양한 옵션기능을 통해 다양한(DYNAMIC) 시각적 효과를 제공해야한다.

- 플레이어에 별도의 오피스 프로그램을 설치하지 않고도 PPT를 분할 표출 할    수 있어야 한다.

- 자막을 2개 이상 화면에 배치할수 있어야 하며, 컨텐츠 표시 객체가 계층구조를 가질수 있어야 한다.

동영상, 이미지, 플래시, PPT, 문자, 웹, RSS 등 다양한 멀티미디어 포맷을 표출·지원해야한다.

텍스트 컨텐츠는 배경크기, 배경이미지, 배경색글꼴, 출력위치 등 화면에 출력되는 레이아웃 편집기능 등을 지원해야한다.

- 한화면에 두개이상의 파워포인트를 표출 할수 있어야 하며, 각각의 파워포인    트는 슬라이드쇼가 정상적으로 재생되어야 한다.

- 파워포인트, 플래쉬, 웹사이트 등을 계층구조로 배치할수 있어야한다.

기타 특구재단이 운영에 필요하다고 요구하는 기능을 반영해야한다.

7. 검    수

○ 검수는 총 제품 품명 및 수량, 제품규격, 사양, 설치 상태 확인 등을 진행한다.

8. 납품 및 설치

○ 납품기한 : ~ ’19.11.27(수)까지 납품 및 설치 완료

○ 납품장소 및 일정 : 대덕테크비즈센터(TBC) 홍보관 내 납품·설치 후 특구재단 검수 담당자에게 검수

○ 검사 불합격품(품명 및 수량, 제품규격, 사양, 설치 상태 등) 또는 추후 발견된 불량에 대하여 계약상대자는 이를 지체 없이 1:1로 교환 납품하여야 한다.

9. 대금지급

○ 대금지급은 모든 항목의 물품 납품·설치 및 정상작동여부를 확인하고 문제가 없을 경우, 일괄 지급한다.

10. 기    타

○ 병행수입품 및 조립품 납품불가

○ 납품시 제조사 기기 정품확인서 및 기술지원 확약서 첨부

○ 패널만 도입해 조립하는 형태가 아닌 패널 제조사의 일체형 완제품

(패널 & 입출력보드가 동일 제조사)

○ 납품 후 최소 1회 이상 사용자 교육을 실시

○ 물품의 보증기간은 검수일로부터 최소 1년 이상으로 함

○ 그밖에 언급되지 않은 사항은 특구재단의 요청에 따르며, 설치 관련 세부사항은 현장협의 후 추진